台山海关智慧查检中心升级改造及三级运行监控中心建设项目采购文件

各供应商：
我关现需对台山海关智慧查检中心升级改造及三级运行监控中心建设项目进行采购，项目预算金额：159000元，采购要求内容如下：

	项目名称
	台山海关智慧查检中心

升级改造及三级运行监控中心建设项目

	项目需求方案
	详细内容见附件

	采购方式
	比价采购

	供应商要求 
	1、供应商必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人需提供通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标人公章。

7、本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；

8、本项目不接受联合体投标。


注：如需查看现场，可联系潘先生（电话:13750312041） 

附件一：项目需求

附件二：项目响应函

附件三：项目报价一览表

附件一：

台山海关智慧查检中心升级改造及三级运行监控中心建设项目需求

一、供应商资格要求

1、供应商必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、供应商未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单。信用信息查询截止时点为投标截止日当天。以信用信息查询截止时点查询结果为准；【投标人需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标人公章。】
7、本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；

8、本项目不接受联合体投标。

二、供应商服务要求

（一）台山海关智慧查检中心升级改造及三级运行监控中心建设项目概况：

	项目
	概况
	工程要求
	工程标准

	台山海关智慧查检中心升级改造及三级运行监控中心建设项目
	对台山海关智慧查检中心进行升级改造并同时建设台山海关三级运控中心，包括升级大屏控制系统、装饰弱电综合布线系统等。
	严格履行现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工、工期的合同要求，确保正常施工。
	按照各行业标准进行。


（二）台山海关智慧查检中心升级改造及三级运行监控中心建设项目需求明细：
	序号
	名称
	主要规格参数
	数量
	单位

	一、
	大屏控制系统
	
	
	

	1 
	55寸拼接屏
	屏幕比例≥16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥4000:1，分辨率≥1920*1080，响应速度≤8ms，色彩饱和度≥92%，可视角度≥178度水平/垂直视角，信号接口≥1路HDMI/1路DVI数字信号输入，控制接口≥1路RS-232 控制端口输入、1路RS-232控制端口输出，拼接物理缝隙≤3.5mm
	12.00 
	套

	2 
	2*6拼接支架
	定制数控冲压冷轧钢板结构件
	12.00 
	套

	3 
	大屏包边处理
	定制
	1.00 
	项

	4 
	矩阵处理器
	4路输入、12路输出，支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能
	1.00 
	台

	5 
	HDMI数据线
	工程级HDMI 2.1
	20.00 
	条

	6 
	会议摄像头及支架
	摄像头像素≥200 万，视频分辨率支持1080P@30fps H.265，支持10 倍光学变焦、10 倍数字变焦，机械云台支持 ±170°水平、±30°俯仰，支持0.5Lux低照度、2D+3D 降噪，USB 免驱，兼容现有会议软件，会议系统软件联网
	2.00 
	台

	7 
	工作站
	支持4口输出，独立显卡
	2.00 
	台

	8 
	运控中心联调
	设备安装、系统升级调试、视频信号传输、运控中心联调

1、事件动态实时报警，支持监控视频事件智能化采集，在保存完整视频的同时，对有事件的视频片段进行回放（投标时须提供事件管理中视频回放的软件截图）
2、支持事件设置通知级别，包括一级普通记录、二级短信告警、三级语音告警（投标时须提供事件操作中告警级别选择的软件截图）
3、事件类型至少包含5类：物品拿取、电子围栏、陌生车辆、陌生人脸、体温监测（投标时须提供事件管理中事件类型至少包含此5类事件的软件截图）

4、事件操作中支持对告警时间段进行设置，视频切片只在设置的时间段内进行（投标时须提供事件操作中告警时间设置的软件截图）
5、支持短信多人同时发送，可在短信通知中设置接收短信号码，相应事件发生时，同时发送给接收短信号码，短信内容包含事件类型、地址、设备IP和报警时间，支持查询短信记录（投标时须提供包含短信内容的短信记录查询界面软件截图）
	1.00 
	项

	二、
	装饰弱电综合布线系统
	
	
	

	1
	原线路设备迁移
	现场定制
	1
	项

	2
	拆除现场空调
	拆除现场空调
	1
	项

	3
	杂项打拆
	杂项打拆
	1
	项

	4
	背景底封板
	夹板打底，人工，辅料
	1
	项

	5
	局部电路改造
	电箱，开关、pvc套管，辅料
	1
	项

	6
	墙面批灰刷乳胶漆、罩面漆
	环保腻子灰，油漆，人工，辅料
	150
	平方

	7
	电源线、网线等辅材
	超五类非屏蔽双绞线、电源线、视频线
	1
	项


（三）服务要求：

1、交付期：合同签订后40个日历日内完成。

2、交付地点：台山海关（台山市新宁大道88号）。
3、现场管理要求：

（1）供应商在实施项目建设时，需满足采购人项目建设及技术要求，供应商需在人员配置、与项目各方的协作配合、采购人项目验收等方面满足采购人要求。由于本项目实施时间紧迫，供应商需配备足够的技术服务人员。

（2）供应商应承担其在项目现场的一切人员的劳务报酬、加班费、住宿、膳食、交通、必要的证件、许可和注册、办公和生活环境所需的必需品等所发生的费用。

（3）供应商负责其在项目现场的一切人员的人身安全及一切保险，若发生任何安全事故，应由供应商承担全部赔偿责任。

（4）供应商在项目上做出任何超出双方约定的效果图的调整，必须经过采购人的同意。

（5）在项目实施期间，供应商应保持现场不出现不必要的障碍物，存放保管好任何设备和材料，并从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的东西。

（6）在项目结束正式移交给采购人之前，供应商应从其所涉及的现场清除并运出供应商的全部工器具设备、多余材料、垃圾和各种临时物料，并保持该部分现场清洁整齐。

4、安装调试要求：

（1）安装调试过程中，工器具设备由供应商自备自理。现场安装调试以采购人实际需求为准，供应商安装调试完成后，由于采购人原因需要更改或者返工的，则经采购人签字确认后按实际情况另外结算；由于供应商原因造成质量问题的，均由供应商按要求重新安装调试，采购人无需另行支付费用，质量问题给采购人造成损失的，供应商向采购人进行等价赔偿。

（2）安装调试过程中，供应商必须保证完全配合采购人的实际情况，避免发生影响采购人正常工作的事情发生，同时保证质量和做好全面的安全防护措施，严格执行安全生产规定，保证按质按量完成。

（3）供应商应注意现场安全和劳动保护，为安装调试人员配置安全设备。安装调试人员应严格遵守采购人的规章制度，不得出现违法乱纪的情形，否则，采购人有权要求供应商立即更换安装调试人员，且由此造成采购人损失的，由供应商承担赔偿责任。安装调试过程中发生的一切安全事故，除采购人人员自身原因外，供应商承担全部责任。

（4）供应商安装调试人员须文明服务，爱护室内原有设施，采购人所有的物品未经许可不得擅自处理等。

（5）供应商在安装调试过程中必须使用合同清单中列出的材料的规格、型号、厂家的合格产品。

（6）因不可抗力导致安装调试暂停的，交付期顺延；因采购人原因导致安装调试拖延的，由采购人承担责任；因供应商安装调试质量原因导致的变更和修补的，交付期不予顺延。

（7）安装调试过程中因供应商（或供应商人员）造成采购人或第三方财产损失或人身损害的，供应商须承担全部法律责任和经济赔偿责任。

5、保密要求：本项目涉及进出采购人计算机中心机房和网络配线间，为落实国家网络安全和采购人信息数据保密要求，供应商针对本项目指派技术人员须具有良好的政治素养、法律意识和专业技能，与供应商签订1年以上劳动合同且实际工作满1年。供应商对服务过程中接触、知悉的属于采购人或者属于第三方但采购人承诺有保密义务的国家秘密和工作秘密，须承担无限期保密义务，无论是在服务期内还是服务期结束后。
6、网络安全要求：为保证网络系统正常使用，供应商投标时须提供符合用户现有网络配置情况的网络规划方案，包括IP地址规划、VLAN划分和路由表等。其中IP地址应符合内网办公、外网办公、网络设备互联、服务器等规则。
7、系统对接要求：大屏控制系统须与江门海关运行监控中心联调对接，实现信号无缝切换与融合显示。为保证后台数据传输安全与系统稳定运行，供应商投标时须提供视频监控实时预览功能接口开发代码。
8、售后服务要求：

（1）售后服务期1年，自项目验收合格之日起计算。售后服务期内，供应商须提供7*24小时技术支持服务，指派至少1名具有相关经验的工程师负责运维保障，服务期内未经采购人同意不得更换（投标时需提供响应截止时间前六个月内任意一个月其在响应供应商单位购买的社保或单位代缴个人所得税税单证明材料复印件，不提供视为无效响应）。

（2）电话热线支持服务：供应商应提供7*24小时电话服务热线，安排热线值班技术人员接听处理，指导采购人完成简单故障的排除或派人上门处理。

（3）故障上门处理服务：5*8小时正常工作时间内，10分钟内响应服务需求，2小时内到达用户现场；在非工作时间（含周六日及节假日）内，30分钟内响应服务需求，根据用户临时紧急需要提出合理的应急解决方案，或增派技术人员到现场提供技术支持服务，采购人无需另行支付费用。

（4）定期巡检服务：为保障网络线路稳定运行，自项目验收合格之日起1年内每月对所有网络巡检一次。

7、验收要求：

（1）验收应在采购人和供应商双方共同参加下进行。验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设施有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由供应商承担。

（2）验收过程所发生的一切费用由供应商承担。


注：服务期间内，须按双方签订的合同和采购方的质量要求开展服务。

三、该项目采购最高限价：人民币159000.00元。
附件二： 

响应函
致：台山海关

根据贵方台山海关智慧查检中心升级改造及三级运行监控中心建设项目采购公告，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）参加贵方组织的本次采购活动，并对此项目进行响应。
在此，签字代表宣布同意如下：

1、我方同意在本项目采购公告中规定的响应文件递交截止时间起30日历天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备“供应商资格要求”中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）供应商未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。信用信息查询截止时点为投标截止日当天。以信用信息查询截止时点查询结果为准。

3、我方承诺我单位法人及主要业务、技术人员均无犯罪记录。

4、提供采购公告规定的全部响应文件。

5、按采购文件要求提供和交付的服务的响应报价为            。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、保证遵守采购文件的各项规定。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守有关法律法规，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销组织机构代码证。构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

响应供应商名称（盖公章）：                  
响应供应商授权代表（签字或盖章）：          
日    期：      年       月     日
附件三： 

报价一览表
项目名称：台山海关智慧查检中心升级改造及三级运行监控中心建设项目
	采购内容
	响应报价

	台山海关智慧查检中心升级改造及三级运行监控中心建设项目
	          元


注：1、响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、响应报价包含的内容及要求见采购文件“采购要求”。

3、以人民币报价。


响应供应商名称（盖公章）：                  
响应供应商授权代表（签字或盖章）：          
日    期：      年       月     日
